|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、魏明伦戏剧馆功夫茶室（1）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 22 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 22 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 22 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 22 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做背景墙 | 平方米 | 17 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 窗帘盒 | 米 | 3.8 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 8 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 9 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 10 | 墙布 | 平方米 | 42 | 1.素色墙布。 |
| 11 | 墙画 | 平方米 | 17.6 | 1.定制墙画。 |
| 12 | 柜子 | 平方米 | 7.7 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 13 | 挂画及摆件 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 14 | 茶座及凳子 | 项 | 1 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 15 | 窗帘 | 米 | 4 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 16 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 17 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 18 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 19 | 开荒保洁费 | 平方米 | 22 | 开荒保洁费用 |
| 20 | 设计费 | 平方米 | 22 | 1.设计费及效果图费用 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **二、魏明伦戏剧馆功夫茶室（2）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 32 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 32 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 32 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 32 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做背景墙 | 平方米 | 0 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 护墙板 | 平方米 | 17.6 | 1.6mm后护墙板，人工及材料费 |
| 8 | 窗帘盒 | 米 | 5.7 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 9 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 10 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 11 | 墙布 | 平方米 | 41 | 1.素色墙布，人工及材料费 |
| 12 | 墙画 | 平方米 | 0 | 1.定制墙画，人工及材料费 |
| 13 | 柜子 | 平方米 | 0 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 14 | 挂画及摆件 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 15 | 茶座及凳子 | 项 | 1 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 16 | 窗帘 | 米 | 5.7 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 17 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 18 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 19 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 20 | 开荒保洁费 | 平方米 | 32 | 开荒保洁费用 |
| 21 | 设计费 | 平方米 | 32 | 1.设计费及效果图费用 |
| **三、魏明伦戏剧馆功夫茶室（3）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 24 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 24 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 24 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 24 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做背景墙 | 平方米 | 0 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 窗帘盒 | 米 | 3.3 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 8 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 9 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 10 | 墙布 | 平方米 | 28 | 1.素色墙布，人工及材料费 |
| 11 | 墙画 | 平方米 | 23.5 | 1.定制墙画，人工及材料费 |
| 12 | 柜子 | 平方米 | 5.5 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 13 | 挂画及摆件 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 14 | 茶座及凳子 | 项 | 1 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 15 | 窗帘 | 米 | 3.3 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 16 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 17 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 18 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 19 | 开荒保洁费 | 平方米 | 24 | 开荒保洁费用 |
| 20 | 设计费 | 平方米 | 24 | 1.设计费及效果图费用 |
| **四、魏明伦戏剧馆功夫茶室（4）+茶艺培训室** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 32 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 32 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 32 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 32 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做背景墙 | 平方米 | 17.6 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 护墙板 | 平方米 | 0 | 1.6mm后护墙板，人工及材料费 |
| 8 | 窗帘盒 | 米 | 5.7 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 9 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 10 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 11 | 墙布 | 平方米 | 58 | 1.素色墙布，人工及材料费 |
| 12 | 墙画 | 平方米 | 0 | 1.定制墙画，人工及材料费 |
| 13 | 柜子 | 平方米 | 0 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 14 | 挂画及摆件 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 15 | 茶座及凳子 | 项 | 1 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 16 | 窗帘 | 米 | 5.7 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 17 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 18 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 19 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 20 | 开荒保洁费 | 平方米 | 32 | 开荒保洁费用 |
| 21 | 设计费 | 平方米 | 32 | 1.设计费及效果图费用 |
| **五、魏明伦戏剧馆功夫茶室（5）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 22 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 22 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 22 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 22 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做背景墙 | 平方米 | 15 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 护墙板 | 平方米 | 0 | 1.6mm后护墙板，人工及材料费 |
| 8 | 窗帘盒 | 米 | 4 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 9 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 10 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 11 | 墙布 | 平方米 | 35 | 1.素色墙布，人工及材料费 |
| 12 | 墙画 | 平方米 | 17.6 | 1.定制墙画，人工及材料费 |
| 13 | 柜子 | 平方米 | 5.2 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 14 | 挂画及摆件 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 15 | 茶座及凳子 | 项 | 1 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 16 | 窗帘 | 米 | 4 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 17 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 18 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 19 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 20 | 开荒保洁费 | 平方米 | 22 | 开荒保洁费用 |
| 21 | 设计费 | 平方米 | 22 | 1.设计费及效果图费用 |
| **六、魏明伦戏剧馆培训室（6）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 33 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 33 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 33 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 33 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做背景墙 | 平方米 | 0 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 护墙板 | 平方米 | 0 | 1.6mm后护墙板，人工及材料费 |
| 8 | 窗帘盒 | 米 | 6.2 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 9 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 10 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 11 | 墙布 | 平方米 | 60 | 1.素色墙布，人工及材料费 |
| 12 | 墙画 | 平方米 | 0 | 1.定制墙画，人工及材料费 |
| 13 | 柜子 | 平方米 | 0 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 14 | 挂画及摆件 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 15 | 茶座及凳子 | 项 | 0 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 16 | 窗帘 | 米 | 6.3 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 17 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 18 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 19 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 20 | 开荒保洁费 | 平方米 | 33 | 开荒保洁费用 |
| 21 | 设计费 | 平方米 | 0 | 1.设计费及效果图费用 |
| 22 | 培训室桌椅 | 项 | 1 | 1.培训室桌椅板凳 |
| **七、魏明伦戏剧馆扎染室（7）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 打线槽线盒 | 平方米 | 63 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 2 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 63 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 3 | 木地板 | 平方米 | 0 | 1.圣象木地板，人工及辅料费 |
| 4 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 5 | 木工吊顶 | 平方米 | 63 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 6 | 木工做投影盒 | 项 | 1 | 1.轻钢龙骨架间距400mm(20mm\*40mm)，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 7 | 木工做背景墙 | 平方米 | 0 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 8 | 实木脚线 | 米 | 68 | 1.实木脚线，人工及材料费 |
| 9 | 窗帘盒 | 米 | 0 | 1.10mm防火多层板打底，膨胀螺栓固定，9mm石膏板自攻黑螺丝钉固定，钉帽点涂防锈漆。石膏板接缝处填嵌缝石膏，粘贴专用绷带。2.披腻子、刷乳胶漆、石膏线另计。3.按展开面积计算工程量。 |
| 10 | 空调出风口调整 | 项 | 1 | 1.空调出风口调整，人工及材料费 |
| 11 | 墙面腻子及乳胶漆 | 项 | 1 | 1.墙面修复及顶面做仿瓷、腻子、乳胶漆.2.立邦乳胶漆，净味120二合一 |
| 12 | 墙布 | 平方米 | 0 | 1.素色墙布，人工及材料费 |
| 13 | 墙画 | 平方米 | 0 | 1.定制墙画，人工及材料费 |
| 14 | 书桌 | 米 | 25.2 | 1.18mm实木颗粒板定制柜体及门板，含五金荷叶及灯光 |
| 15 | 挂画及摆件 | 项 | 0 | 1.根据设计图纸。挂画及摆件。 |
| 16 | 茶座及凳子 | 项 | 0 | 1.2.4米内茶座，配4张椅子 |
| 17 | 窗帘 | 米 | 0 | 1.根据设计图纸，人工及材料费 |
| 18 | 开关面板及照明灯具 | 项 | 1 | 1.根据设计图纸定制灯具，人工及材料费 |
| 19 | 脚手架 | 项 | 1 | 1.脚手架租聘费 |
| 20 | 搬运费 | 项 | 1 | 材料搬运及后期打扫建渣外运费 |
| 21 | 开荒保洁费 | 平方米 | 0 | 开荒保洁费用 |
| 22 | 设计费 | 平方米 | 0 | 1.设计费及效果图费用 |
| **八、魏明伦戏剧馆中庭桌椅、音响、茶水间、饮水系统（8）** | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **单位** | **数量** | **工艺做法及材料说明** |
| 1 | 八仙桌 | 套 | 6 | 1.一米宽实木八仙桌，配四张靠椅 |
| 2 | 打线槽线盒 | 平方米 | 30 | 局部调整开关及插座，人工费及辅料费（按使用面积计算） |
| 3 | 局部电线预埋安装（含材料） | 平方米 | 30 | 1.按房屋套内建筑面积计算。2.照明线路1.5mm²、普通插座2.5mm²，空调插座4mm²，3川虎电线、PVC16管，面板另计费用。3.弱电线须单独穿管。4.管内电线不得有接头，分线处须用分线盒。 |
| 4 | 局部水管安装 | 平方米 | 30 | 1.金牛水管安装，人工及材料费 |
| 5 | 泥工 | 项 | 1 | 1.局部抹平及铺贴。32.5#普通硅酸盐水泥砂浆。人工及材料费 |
| 6 | 洗手盆安装 | 套 | 2 | 1.洗手盆安装，含人工及材料费 |
| 6 | 净水器 | 套 | 1 | 1.汉尔顿计算器1805系列 |
| 7 | 改下水管道 | 项 | 1 | 1.从茶水间改到过道指定下水区域，人工及材料费 |
| 8 | 音响系统 | 套 | 1 | 1.露天表演台两个音响系统 |
| 9 | 咖啡机 | 套 | 1 | 1.咖啡机及配套设备，人工及材料 |
| 10 | 台面石材 | 米 | 7 | 1.操作台面人造石，人工及材料费 |